Bomb
v 4.2

Содержание

1. Бомба для страйкбола, пейнтбола и лазертага …………...	2	
2. Ключевые особенности…………………………………….	2	
3. Сравнение версий Бомбы …………..……...………………	3	
4. Описание функций меню……………...…………………...	4	
5. Заводские настройки………………………………………..	6	
6. Максимальные настройки………………………………..	6	

БОМБА ДЛЯ СТРАЙКБОЛА, 
ПЕЙНТБОЛА И ЛАЗЕРТАГА

С помощью Бомбы для страйкбола, пейнтбола и лазертага (CS Bomb) вы сможете разнообразить ваши игры, сделать механику и сюжет более многозадачным. А также вживую воссоздать игру "Counter-Strike"! 
Бомба для страйкбола, пейнтбола и лазертага (CS Bomb) создавалась организаторами игр для организаторов. Основная идея устройства – это перенос классической бомбы из игры "Counter-Strike" в реальный мир. Еще мы смогли реализовать "пассатижи" для быстрого обезвреживания и альтернативный вариант деактивации с помощью перерезания реальных проводов.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Реализована возможность задать игру только на введение пароля, только на перерезание кабеля или на их комбинацию.
2. Реализована возможность выбрать и настроить негативные эффекты при ошибке обезвреживания бомбы (ускорение отсчета, пауза между вводом пароля и т.д.).
3. Присутствует звуковая и визуальная индикация активации и деактивации бомбы.
4. Реализована возможность установить задержку до начала игры и период самой игры. 

СРАВНЕНИЕ ВЕРСИЙ БОМБЫ

Функционал	Опции	Версия
1	Версия
2	Версия
2	
Настройка времени	• игры
• задержки перед игрой	+
-	+
-	+
+	
Клавиатура	• установка пароля деактивации
• установка количества попыток неверного ввода пароля
• установка задержки между вводами пароля, если предыдущая комбинация была неверной
• отображение установленного пароля	
+

-

+

-	
+

+

+

+	
+

+

+

+	
Провода	• настройка количества проводов
• выбор провода активации
• выбор провода де-активации	
-

-

-	
2-4

+

+	
2-6

+

+	
"Флешка" 
(кусачки CS)	• использование флешки для отображения короткого пароля де-активиции
• использование флешки для отключения провода активации
• игнорирование эффектов при неверном вводе/выборе, если при этом была установлена флешка	

-

-

-	

-

-

-	

+

+

+	
Эффекты 
(неверный ввод пароля / перерезан не тот кабель)	• ускорение отсчета времени
• штрафные минуты, если был неверный ввод	-

-	-

-	+

+	
Администрирование	• вход в меню по паролю администратора
• старт игры по паролю пользователя	-

-	-

-	+

+	

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МЕНЮ

Управление

*  - 	1. листать меню;
            2. очистить поле неверного ввода.
#  - 	1. перейти в раздел меню;
 	2. применить ввод.

Menu

1. Start Game - запустить игру.
2. Setup – настройки.
Setup

1. Start Delay Time - время задержки до старта игры.
2. Game Time - игровое время.
3. Enable Password – включить пароль:
•	Enter Password – задаем пароль деактивации;
•	Show Pass – отображение пароля во время игры;
•	SUM Mistakes – подсчет количества неверных паролей (доступно при выборе No в подменю Show Pass);
•	Max Mistakes – максимальное количество неверных вводов пароля (доступно при выборе Yes в подменю SUM Mistakes);
•	Frezzing Time – время задержки между попытками ввода пароля (доступно при выборе No в подменю Show Pass).
4. Enable Wires – подключить провода:
•	Wires Amount – задаем количество проводов;
•	Deactivate Wire – провод деактивации бомбы;
•	Activate Wire – провод активации бомбы.
5. Negative Effects – негативные эффекты при неправильном действии:
•	Penalty Time – уменьшить игровое время на время штрафа;
•	Speeding Up Time – ускорить отсчет времени.
6. Use Flash – использовать флешку:
•	Short Password – сократить пароль деактивации до 5 символов (работает только при вставленной флешки);
•	OFF Activ Wire – отключить провод активации бомбы (с момента использования флешки и до конца игры);
•	 Negative Effects –негативные эффекты не срабатывают (работает только при вставленной флешки).
7. Beep – звуковая идентификация (звук нажатия клавиш и время отсчета).
8. Access Password - возможность ограничить вход в Меню с помощью пароля администратора. Для старта игры необходимо будет ввести пароль пользователя, отображение которого при необходимости можно настроить.
9. Reset Settings - сбросить настройки до заводских.
10. Save and Exit - сохранить изменения и выйти.
11. Exit w/o Saving - выйти без сохранения.

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Ниже перечислены параметры, которые будут установлены по умолчанию при выборе в Setup пункта Reset Settings. 
Start Delay Time	00:10:00	
Game Time	01:00:00	
Enable Password	Yes	
-> Enter Password	225588	
-> Show Pass	No	
-> SUM Mistakes	No	
-> Freezzing Time	00:30:00	
Enable Wires	No	
Negative Effects	No	
Use Flash	No	
* Заводские параметры можно изменить по индивидуальному запросу. Для этого требуется перепрошивка устройства.

МАКСИМАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
В таблице указаны максимальные параметры, которые можно задать в соответствующем разделе меню. 
На что стоит обратить внимание:
1. Если мы вводим число и оно больше указанного, то значение будет взято из таблицы.
2. Если мы вводим время, то идет сличение отдельно часов, минут и секунд с табличным показателем.
Например, для параметра Start Delay Time мы вводим 87:54:66, в итоге получим 05:54:59
Start Delay Time	05:59:59	
Game Time	23:59:59	
Frezzing Time	00:59:59	
Penalty Time	23:59:59	
Max Mistakes	50	
Wires Amount	6	
* Параметры приведены для 4-й версии устройства. Некоторые числовые показатели могут отличаться в зависимости от модели (см. таблицу сравнений версий).